**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera **minimalne parametry (techniczne i użytkowe)** w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

**Samochód na potrzeby straży miejskiej w Barczewie**

1. Samochód fabrycznie nowy
2. Ilość miejsc 5
3. Przestrzeń ładunkowa pozwalająca bez składania tylnych siedzeń na przewóz klatki na zwierzęta o wymiarach szer 105 cm, gł 70 cm i wysokość 75 cm
4. Silnik benzynowy
5. Moc silnika od 100 – 150 KM
6. Kolor: srebrny, biały, granatowy
7. Pojazd oklejony zgodnie z oznakowaniem pojazdów przeznaczonych dla straży miejskich oraz naklejonym logo Barczewa po uzgodnieniu w trakcie realizacji zadania z zamawiającym

**Pojazd wyposażony:**

- felgi aluminiowe wraz ze śrubami mocującymi z oponami letnimi

- felgi stalowe wraz ze śrubami mocującymi z oponami zimowymi

- hak holowniczy z homologacją

- platforma (bagażnik) na hak do przewozu dwóch rowerów taka jak Thule 526 lub równoważna

- czujniki parkowania tył

- dywaniki gumowe

- dywanik gumowy w przestrzeni bagażowej

- przyciemniane tylne szyby

- poduszki boczne, kurtynowe, kierowcy i pasażera

- tempomat

- siatka zabezpieczająca i oddzielająca przestrzeń bagażową

- system stabilizacji toru jazdy

- dojazdowe koło zapasowe, lewarek, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół.

- elektrycznie sterowane szyby

- centralny zamek

- klimatyzacja

- zestaw audio wyposażony w system głośnomówiący

- kamera samochodową z kartą minimum 32 GB pozwalającą na nagranie materiału z minimum 20 dni.

**KAMERA SAMOCHODOWA / REJESTRATOR JAZDY – SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAGRYWANIE** |  |
| [Rozdzielczość filmu](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2139467420) | Full HD 1920 x 1080p |
| Format zapisu plików | H.264, MOV, AVI |
| Nagrywanie dźwięku | tak |
| **OBIEKTYW** |  |
| Kąt widzenia | 140° - 170° |
| Stabilizacja obrazu | tak |
| **PAMIĘĆ** |  |
| Pamięć wbudowana | brak |
| Maksymalna pojemność kart pamięci | microSD do 64 GB |
| **ZŁĄCZA** |  |
| Interfejs zasilania | miniUSB |
| [HDMI](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264465636) | tak |
| AV | tak |
| **INFORMACJE DODATKOWE** |  |
| Wyświetlacz | Tak 2 " - 2,7" |
| Montaż do szyby | Uchwyt aktywny z przyssawką |
| Tryb nocny | tak |
| WDR/HDR | tak |
| Tylna kamera | nie |
| G-sensor | tak |
| Nagrywanie w pętli i nadpisywanie nagrań | tak |
| **WYPOSAŻENIE** |  |
| Wyposażenie | karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, kabel USB, uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa, karta microSD 32-64 GB |

- pojazd zarejestrowany na podstawie upoważnienia przez zamawiającego z dodatkową trzecią tablicą na platformę.

**Pojazd dodatkowo wyposażony w:**

- płaską lampę ostrzegawczą na magnesie koloru pomarańczowego z podłączeniem do gniazda zapalniczki

- lampę - reflektor roboczy o mocy minimum 48W 3200lm podłączaną pod gniazda zapalniczki

- plecak ratowniczy czerwony z wyposażeniem –

**WYPOSAŻENIE PLECAKA RATOWNICZEGO:**

WENTYLACJA:

• 1 RESUSCYTATOR / WOREK SAMOROZPRĘŻALNY

• 1 RURKA GUEDELA 6CM

• 1 RURKA GUEDELA 7CM

• 1 RURKA GUEDELA 8CM

• 1 RURKA GUEDELA 10CM

• 1 RURKA GUEDELA 11CM

• 1 MASKA DO RESUSCYTACJI AMBU

**MATERIAŁY OPATRUNKOWE:**

• 2 OPATRUNKI HYDROŻELOWE 6CM X 12CM

• 1 STAZA

• 1 PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY 5CM

• 2 OPASKA ELASTYCZNA 8CM

• 2 OPASKA ELASTYCZNA 12CM

• 2 GAZA / KOMPRES JAŁOWY 1m²

• 3 OPATRUNEK INDYWIDUALNY/ BANDAŻ DZIANY 10CM

• 3 OPATRUNEK INDYWIDUALNY/ BANDAŻ DZIANY 12CM

**WYPOSAŻENIE PIERWSZEJ POMOCY ZGODNIE Z DIN 13164**

• 1 PRZYLEPIEC TKANINOWY NA ROLCE 5M X2,5CM

• 4 OPATRUNKI 10CMX6CM

• 2 OPATRUNKI NA PALEC, 12CM X 2CM

• 2 PLASTRY, 1,9 X 7,2CM

• 4 PLASTRY, 2,5 X 7,2CM

• 4 OPATRUNEK INDYWIDUALNY/ BANDAŻ 6CM

• 1 CHUSTA OPATRUNKOWA , 60 X 80CM

• 1 CHUSTA OPATRUNKOWA , 40 X 60CM

• 2 OPASKI PODTRZYMUJĄCE 6CM

• 3 OPASKI PODTRZYMUJĄCE 8CM

• 2 KOC RATUNKOWY SREBRNO/ZŁOTY, 160 X 210CM

• 3 OPAKOWANIA PO 2 KOMPRESY, 10 X 10 CM, PAKOWANE STERYLNIE PARAMI

• 2 CHUSTY TRÓJKĄTNE WŁÓKNINOWE

• 2 CHUSTECZKI NAWILŻANE DO OCZYSZCZANIA NIEZRANIONEJ SKÓRY

• 1 NOŻYCZKI RATOWNICZE

- chwytak do psów, przeciwduszeniowy dł. 1,5 m, możliwość regulacji linki, linka powlekana zamocowany w przestrzeni bagażowej

- chwytak na koty: gumowa powłoka na łopatkach chwytnych, chwytak otwarty: zewn. 8 cm, wewn. 6,5 cm, chwytak zamknięty: 3 cm, długość całkowita ok. 75 cm – zamontowany w przestrzeni bagażowej

- dwa rowery typu Meriva Freeway 9300 Disc lub równoważne:

Każdy rower wyposażony: kask typu Rudy Project Venger lub równoważny, torbę trójkątną, zamknięcie, stopkę. Rower i kask oklejony naklejką z napisem „STRAŻ MIEJSKA” i logo Barczewa. Miejsce wskaże zamawiający w trakcie realizacji zadania.

**Gwarancja:**

- **Gwarancja na lakier:** 3 lata od dnia odbioru samochodu.

- **Gwarancja na perforację nadwozia:** 3 lat od dnia odbioru samochodu.

- **Gwarancja na naprawy mechaniczne:** 3lata od dnia odbioru samochodu.

**Dostawa do siedziby zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.**

|  |
| --- |
|  |